FüllCombi CA 6828 Plus von SYR 
Optimaler Trinkwasserschutz mit SYR

Korschenbroich – Verunreinigungen im Trinkwasser sind nach DIN EN 1717 Vorgaben unter allen Umständen zu vermeiden. Mit der Heizungsarmatur FüllCombi CA 6828 Plus setzt die SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG seit Jahren immer wieder neue Maßstäbe. Damit auch in Zukunft keine gesundheitsgefährdenden Flüssigkeiten ins Trinkwassersystem gelangen, hat die Weiterentwicklung der FüllCombis bei SYR oberste Priorität. Mit der FüllCombi CA 6828 Plus hat das Unternehmen einen echten Alleskönner im Sortiment.  

Trinkwasserschutz ist ein sensibles Thema und unterliegt strikten Vorgaben. Mit der DIN EN 1717 sind für die Heizungsbefüllung sowie für die Wasseraufbereitung klare Regeln festgelegt. So darf es bei der Befüllung unter keinen Umständen dazu kommen, dass gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten zurück in das Trinkwassersystem gesaugt oder gedrückt werden können. Eine Anforderung, die die FüllCombis von SYR problemlos erfüllen. Für alle Flüssigkeiten bis Kategorie 3 – also Heizungswasser ohne Zusatzstoffe – eignet sich die FüllCombi CA ideal. 

Einfacher und sicherer
Mit der FüllCombi CA 6828 Plus ist das Ablesen der Armatur in Zukunft noch leichter. Denn selbst in schwierigen Einbausituationen kann das oben sitzende Manometer um 360° gedreht werden. Des Weiteren wurde die Sichtbarkeit der ein- und ausgangsseitigen Absperrungen verbessert. So geht Profis die Wartung noch komfortabler von der Hand. Zwei vollwertige Absperrungen machen die Wartung schnell und unkompliziert. Die verbesserte Dämmschale sorgt für ein besonders kompaktes Design und wertet die FüllCombi damit auch optisch auf.

Technik, die begeistert
Damit bei der Be- und Nachfüllung der Heizungsanlage alles normgerecht ablaufen kann, ist in der FüllCombi wie gewohnt ein Systemtrenner der Kategorie CA enthalten, ebenso wie ein Druckminderer. Dieser gewährleistet einen konstanten Ausgangsdruck. Mit dem von SYR entwickelten Click-Fix-System ist eine schnelle und flexible Druckeinstellung direkt am Gerät möglich. Dazu muss lediglich die Kappe des Druckminderers ein Stück herausgezogen werden, der Druck individuell eingestellt und die Kappe wieder zurückgeklickt werden – fertig! Mit dem bewährten Ein-Patronen-System wird die Wartung und Reparatur der FüllCombi besonders leicht und einfach. Füllt ein Fachhandwerker die Heizung und der Versorgungsdruck fällt dabei unter den Druck der Anlage, verhindert der Systemtrenner, dass Heizungswasser ins Trinkwassersystem gelangt. So ist zu jeder Zeit sichergestellt, dass keine Verunreinigungen ins Trinkwasser gelangen können.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG
Mühlenstraße 62
D-41352 Korschenbroich
Fon: +49 (0) 2161 6105-0
Fax: +49 (0) 2161 6105-20
Internet: www.syr.de
E-Mail: info@syr.de

Bildmaterial:

Die FüllCombi CA 6828 Plus punktet gleich auf mehreren Ebenen. So ist das Manometer oben an der Armatur nun beispielsweise um 360° drehbar. Das erleichtert das Ablesen deutlich, denn das Manometer kann individuell immer in die jeweilige Position des Betrachters gedreht werden.

Bild abrufbar unter: 

https://www.bluemoon.de/kundendownload/syr/SYR_FuellCombi.jpg

Bild: SYR Hans Sasserath GmbH & Co. KG